**ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ**

11/08/2017

Αντικατάσταση του ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – Γ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, που αφορά το Υποέργο Προμήθεια Φωτοτυπικού λόγω τυπογραφικού λάθους (αναντιστοιχία της στήλης προδιαγραφή με τη στήλη απαίτηση)

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων**

**ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – Γ**

**Αφορά το Υποέργο Προμήθεια Φωτοτυπικού:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| Ποσότητα | 1 |  |  |
| Τεχνολογία εκτύπωσης | Laser |  |  |
| Λειτουργίες All-in- One | Scan, |  |  |
| Scan to Email, |
| Scan to Folder |
| Black & White | ΝΑΙ |  |  |
| Τυπική χωρητικότητα εισόδου | ≥ 1100 φύλλα |  |  |
| Τυπική χωρητικότητα εξόδου | >200 φύλλα Α4 |  |  |
| Μηνιαίος κύκλος εργασιών (προτεινόμενος) | ≥ 30.000 σελίδες |  |  |
| Μνήμη βασική | ≥ 4GB |  |  |
| Συνδεσιμότητα | ΝΑΙ  ΝΑΙ |  |  |
| (θύρες): USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 |
| Τύπος Εκτύπωσης | Ασπρόμαυρη |  |  |
| Μέγιστη Περιοχή Εκτύπωσης | Α3 |  |  |
| Ταχύτητα Εκτύπωσης (Ασπρόμαυρης Α4): | ≥ 55 ppm |  |  |
| Ανάλυση Εκτύπωσης: | ≥ 1800 x 600 DPI |  |  |
| Εκτύπωση Διπλής Όψης | Αυτόματη |  |  |
| Ανάλυση Σαρωτή: | ≥ 600 x 600 DPI |  |  |
| Ταχύτητας Σάρωσης: | ≥ 150 ppm |  |  |
| Αυτόματος Τροφοδότης | NAI |  |  |
| Χωρητικότητα Αυτόματου Τροφοδότη | ≥ 100 φύλλα |  |  |
| Σάρωση Διπλής Όψης | Αυτόματη |  |  |
| Αντιγραφή Διπλής όψης | Αυτόματη |  |  |
| Μηχανισμός συρραφής | ≥ 50 φύλλα |  |  |
| Το μηχάνημα θα πρέπει να παραδοθεί με εργοστασιακή τροχήλατη βάση | ΝΑΙ |  |  |
| **Εγγύηση – Αποκατάσταση Βλαβών – Πιστοποιήσεις (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ)** | | | ≥ 1 έτος |
| Εγγύηση | ΝΑΙ |  |  |
| Η διάγνωση και αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στην έδρα του ΕΤΕΑΝ | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται σε κάθε περίπτωση, εντός πέντε (5) ημερών από της σχετικής ειδοποίησης από την Υπηρεσία (σε email ή αριθμό fax που θα δοθεί από την εταιρεία), να προβεί στην επισκευή του πολυμηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Η χρονική περίοδος της εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού, από την επιτροπή παραλαβής. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο εξοπλισμός να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος θα παρέχει εφαρμογή απομακρυσμένης ενημέρωσης για την αναπλήρωση των αναλωσίμων | ΝΑΙ |  |  |
| Να προσκομισθούν τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή και οδηγίες χρήσης. |  |  |  |
| Το φωτοτυπικό θα εγκατασταθεί σε χώρο και όροφο που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή | ΝΑΙ |  |  |